2.7.6 Implement basic connectivity

Часть 1. **Шаг 3.**

Вопрос:

Как можно проверить правильность настройки паролей? Перед выходом из системы выйти в enable уровень и написать show run и посмотреть правильность введённых паролей. Затем выйти из системы и зайти с помощью установленных ранее паролей.

Шаг 5.

Какую команду необходимо для этого выполнить? Write memory или copy running-config startup-config

Часть 2. Шаг 2.

Получилось ли это сделать? Нет, не получилось, так как ни у одного из коммутаторов не настроен ip-адрес.

Часть 3. Шаг 1.

Для чего тогда нужно настраивать IP-адреса? **Если мы хотим проверить доступность коммутатора через удалённый по ip в локальной сети, путём команды ping в терминале компьютера, необходимо настроить ip адрес у коммутатора.**

Зачем вы вводите команду **no shutdown**? **Данная команда включает интерфейс коммутатора.**

Шаг 4.

Какая команда сохраняет файл конфигурации из RAM в NVRAM? **write memory**