Какие порты управления доступны? **HWIC-1GE-SFP, HWIC-2T, HWIC-4ESW, HWIC-8A, WIC-Cover, GLC-LH-SMD.**

* 1. Какими LAN- и WAN-интерфейсами оснащен маршрутизатор **East**? Сколько их? **HWIC-1GE-SFP, HWIC-2T, HWIC-4ESW, HWIC-8A, WIC-Cover. 5**

Сколько физических интерфейсов перечислено? **4**

Какая пропускная способность задана по умолчанию для данного интерфейса? 1000000KB

Какая пропускная способность задана по умолчанию для данного интерфейса? 1544KB

Сколько в маршрутизаторе **East** слотов расширения для установки дополнительных модулей? 1

***Введите ваш ответ здесь.***

Нажмите коммутатор **Switch2**. Сколько у них слотов расширения? 1

Вам нужно подключить компьютеры PC1, 2 и 3 к маршрутизатору **East**, но у вас недостаточно средств для приобретения нового коммутатора. С помощью какого модуля можно подключить три ПК к маршрутизатору **East**?

**The HWIC-4ESW provides four switching ports.**

Сколько узлов можно подключить к маршрутизатору с помощью этого модуля? **4**

Какой модуль можно вставить, чтобы обеспечить оптоволоконное подключение Gigabit к коммутатору **Switch3**? PT-SWITCH-NM-1FGE

1. В какой слот был вставлен модуль? 5 слот, 1 доступный

***Введите ваш ответ здесь.***